**717600 – PEDÁLOS TRAKTOR**

**Származási ország:** USA

**Garancia:** 3 év

**Forgalmazza:** Kensho Kft.  1037 Budapest, Csillaghegyi út 13

 🖳 [www.jatektenger.hu](http://www.jatektenger.hu)  244-8009 🖂 info@jatektenger.hu

Köszönjük, hogy a STEP2 termékét választotta! Ha bármilyen kérdése van a termék összeszerelésével, használatával, alkatrészpótlással kapcsolatban, kérjük, keressen minket elérhetőségeinken.

**A TERMÉK 3-6 ÉVES KOR KÖZÖTT AJÁNLOTT.**

**KÉRJÜK, TARTSA BE A FIGYELMEZTETÉSEKET, MERT EZZEL JELENTŐSEN CSÖKKENTHETI AZ ESÉLYÉT A SÚLYOS VAGY VÉGZETES KIMENETELŰ BALESETEKNEK!**

**KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A TÁJÉKOZTATÓT TOVÁBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL!**

**FIGYELEM! Fulladásveszély!** Apró alkatrészeket, szúrós elemeket tartalmaz! Felnőtt felügyelete szükséges!

**FIGYELMEZTETÉS A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:**

Folyamatos felnőtt felügyelet szükséges!

Ne használja olyan területeken, amely nem biztonságos a gyalogosok számára!

Ne használja lépcsőn vagy meredek lejtőkön, ahol legurulhat a játék!

Tartsa távol medencétől vagy egyéb vízfelülettől!

Használat közben mindig viseljen cipőt!

Egyszerre csak egy gyermek használja a járművet!

Rendszeresen ellenőrizze a kormány és a jármű kopását, illetve a rögzítéseket!

**MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGE 24,95 KG MAXIMUM 1 GYERMEK!**

**FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKEKNEK**:

•A teljes összeszerelésig a játék használata tilos!

•Használat közben fokozottan ügyeljen arra, hogy gyermeke a kezei, lábai, ruhaneműi, vagy a hosszú haja maradjon távol a kerekektől!

•A biztonsági öv mindig be legyen kötve a gyerekek dereka körül!

A csavarok úgy vannak kialakítva, hogy átszúrják a műanyagot és megformázzák a menetet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy ne húzza túl a csavarokat, de megfelelően tartsa össze a különböző részeket.

A biztonsági öv egyetlen funkciója, hogy a gyereket ülve tartsa, biztonságosan rögzítse a derekát!

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket cserélje ki!

**ÉGÉSI VESZÉLY:**

• Mindig ellenőrizze a játék felületének hőmérsékletét, mielőtt a gyermeke használni kezdené!

• Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, mert felforrósodhat és égési sérülést okozhat!

**Tisztítás:**

• Általános Tisztítás: enyhén szappanos vízzel.

**Matrica felragasztása:**

Alaposan tisztítsa meg és törölje teljesen szárazra a felületet. Helyezze a matricát a terület közepére. A matricát a közepétől kifelé haladva simító mozdulatokkal rögzítse a játékra.

**Óvja környezetét:**

Kérjük, hasznosítsa újra, ha lehetséges! Használjon szelektív hulladékgyűjtőt!

🕮 **KÖVESSE A FÉNYKÉPES ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!**

**Szükséges szerszámok:** dugókulcs (1,11 cm),kalapács, csavarhúzó.

**Szöveges kiegészítés:**

Ügyeljen a különböző anyagú alkatrészekre! (A1, B1, B2)

**13. kép** Külső oldalon

**15. kép** 1. számú csavar szett

**18. kép** 1. számú csavar szett

**20. kép** Kalapálja be! Használja hozzá pl az asztallapot

**23. kép** Kalapálja be! Használja hozzá pl az asztallapot

**27. kép** 3. számú csavar szett 2x

**30-31. kép** Ismételje meg a lépéseket a másik oldalon

**33. kép** Fordítsa meg és ismételje meg a lépést a másik oldalon. Végezze el a műveletet a másik pedál mindkét oldalán.

**36. kép** Ügyeljen rá, hogy legyen alátét a kerék és a villa között!

**37. kép** 2. számú csavar szett 2x - A csavar egy szintben legyen a borítóval.

**38. kép** Ne húzza túl annyira a csavarokat, hogy a pedált ne lehessen tekerni.

 Ismételje meg a 38-39 lépést a másik oldalon is.

**41. kép** Matricák helye