**717000 – TOLHATÓ BOGÁRHÁTÚ**

**Származási ország:** USA

**Garancia:** 3 év

**Forgalmazza:** Kensho Kft.  1037 Budapest, Csillaghegyi út 13

🖳 [www.jatektenger.hu](http://www.jatektenger.hu)  244-8009 🖂 [info@jatektenger.hu](mailto:info@jatektenger.hu)

Köszönjük, hogy a STEP2 termékét választotta! Ha bármilyen kérdése van a termék összeszerelésével, használatával, alkatrészpótlással kapcsolatban, kérjük, keressen minket elérhetőségeinken.

**A TERMÉK OTTHONI HASZNÁLATRA, 1,5-3 ÉVES KOR KÖZÖTT AJÁNLOTT.**

**KÉRJÜK, TARTSA BE A FIGYELMEZTETÉSEKET, MERT EZZEL JELENTŐSEN CSÖKKENTHETI AZ ESÉLYÉT A SÚLYOS VAGY VÉGZETES KIMENETELŰ BALESETEKNEK!**

**KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A TÁJÉKOZTATÓT TOVÁBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL!**

**FIGYELEM! Fulladásveszély!** Apró alkatrészeket, szúrós elemeket tartalmaz! Felnőtt felügyelete szükséges!

**FIGYELMEZTETÉS**: A sérülések elkerülése érdekében:

Folyamatos felnőtt felügyelet szükséges!

Ne használja olyan területeken, amely nem biztonságos a gyalogosok számára!

Ne használja lépcsőn vagy meredek lejtőkön, ahol legurulhat a játék!

Tartsa távol medencétől vagy egyéb vízfelülettől!

Használat közben mindig viseljen cipőt!

Egyszerre csak egy ember tolja a járművet!

Rendszeresen ellenőrizze a húzókar és a jármű kopását, illetve a rögzítéseket!

**MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGE 22,70 KG**

**FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKEKNEK**:

•A teljes összeszerelésig a játék használata tilos!

•Használat közben fokozottan ügyeljen arra, hogy gyermeke a kezei, lábai, ruhaneműi, vagy a hosszú haja maradjon távol a kerekektől!

•A biztonsági öv mindig be legyen kötve a gyerekek dereka körül!

A csavarok úgy vannak kialakítva, hogy átszúrják a műanyagot és megformázzák a menetet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy ne húzza túl a csavarokat, de megfelelően tartsa össze a különböző részeket.

A biztonsági öv egyetlen funkciója, hogy a gyereket ülve tartsa, biztonságosan rögzítse a derekát!

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket cserélje ki!

**Tisztítás:**

• Általános Tisztítás: enyhén szappanos vízzel.

**Matrica felragasztása:**

Alaposan tisztítsa meg és törölje teljesen szárazra a felületet. Helyezze a matricát a terület közepére. A matricát a közepétől kifelé haladva simító mozdulatokkal rögzítse a játékra.

**Óvja környezetét:**

Kérjük, hasznosítsa újra, ha lehetséges! Használjon szelektív hulladékgyűjtőt!

🕮 **KÖVESSE A FÉNYKÉPES ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!**

**Szükséges szerszámok:** kalapács, állítható csavarkulcs, csavarhúzó. (Elektromos csavarhúzó.)

**Szöveges kiegészítés:**

**15. kép** Teljesen húzza meg a rögzítő anyát egy állítható csavarkulccsal, amíg körülbelül három menetnyire túlnyúlik a csavar (15 kép). Túlhúzás az anyag károsodását okozza! **Figyelem!** A fogantyút felszerelés után ne távolítsa el!

**16. kép** Bemetszés – felül helyezkedjen el.

**17-20. kép** A kormánykerék beszereléséhez nyomja össze a rögzítő csapokat, a K jelű biztonsági gallért tartsa ellen, hogy a kormánytengelyt rögzíteni tudja. Erősen nyomja be a kormányt, hogy a másik oldalon a rögzítő csapok kipattanjanak.

**21. kép** Ha a rögzítő csapok nem pattannak ki, nyúljon be a kormánytengelybe és pattintsa őket a helyükre. A biztonságos rögzítés érdekében fontos, hogy mindkét irányba legyenek kint a csapok!

**22. kép** Matricák helye